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Объявление 
о проведении открытого запроса предложений.

Согласно Плану закупок, на 2026 год, общество с ограниченной ответственностью «Завод транспортного оборудования» объявляет открытый запрос предложений на выполнение работ по текущему ремонту кровли 1 пролета здания цеха №2 и парапетов здания административно-бытового комплекса по адресу: Свердловская обл., г. Кушва, ул.8 Марта, д.2.
Коммерческие предложения с содержанием стоимости работ, срока выполнения работ, срока гарантии, условий оплаты направлять на официальном бланке предприятия на электронную почту zakupki@tef.ru.
Вопросы, возникающие в ходе изучения технического задания, оформлять в письменном виде на официальном бланке предприятия и направлять на электронную почту zakupki@tef.ru.
Срок окончания приёма предложений – 24.08.2026 г. 16 ч. 00 мин.
Приложение: 
- Техническое задание.
Приложение № 1 к закупочной документации – Техническое задание
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонту кровли 1 пролета здания цеха №2 и парапетов здания административно-бытового комплекса 

 по адресу: Свердловская обл., г. Кушва, ул.8 Марта, д.2

	п/п
	Общие данные

	1
	Основание для разработки
	Ремонтная программа 2026 г. (ПЗ по РП лот 27)

	1.1
	Наименование организации-Заказчика
	ООО «Завод транспортного оборудования»

	1.2
	Местонахождение организации-Заказчика
	Российская Федерация, 624301, Свердловская обл., 

г. Кушва, ул. 8-е Марта, д.2.

	1.3
	Наименование объекта
	ООО «Завод транспортного оборудования»

	1.4
	Местонахождение объекта
	Российская Федерация, 624301, Свердловская обл., 

г. Кушва, ул. 8-е Марта, д.2

	1.5
	Вид выполняемых работ
	Текущий ремонт кровли 1 пролета здания цеха №2 и парапетов здания административно-бытового комплекса

	1.6
	Сроки производства работ
	Дата начала работ – с момента заключения договора.

Срок выполнения работ – 30 календарных дней.

	1.7
	Форма, сроки и порядок оплаты работ
	Форма оплаты: безналичный расчет по факту выполненных работ. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится в соответствии с предъявленным Подрядчиком счетом, счетом-фактурой, актом по форме КС-2 и справкой по форме КС-3, подписанных Заказчиком и Подрядчиком.

	2
	Требования к работам 

	2.1
	Объем работ 
	Этап 1 (кровля здания Цеха №2):

участок №1:

- Очистка поверхности крыши от пыли, грязи и других загрязнении, общая площадь 480 м2;

- Демонтаж с последующим монтажом парапетного фартука шириной 400 мм., общая длина 20 пог/м;

- Произвести ревизию кровельной воронки в кол-ве 1 шт.;

- Устройство рулонного ковра на парапет из наплавляемых материалов в два слоя, высотой до 600 мм., длина 15 пог/м;

- Устройство рулонного ковра на парапет из наплавляемых материалов в два слоя, высотой до 1300 мм., длина 5 пог/м;

- Устройство рулонного ковра из наплавляемых материалов в два слоя с устройством примыкания к вентиляционным трубам в кол-ве 4 шт., общей площадью – 480 м2.

- Уборка и вывоз мусора после проведения работ.

участок №2:

- Очистка поверхности крыши от пыли, грязи и других загрязнении, общая площадь 75 м2;

- Демонтаж с последующим монтажом парапетного фартука шириной 400 мм., общая длина 5 пог/м;

- Устройство рулонного ковра на парапет из наплавляемых материалов в два слоя, высотой до 600 мм., длина 5 пог/м;

- Устройство рулонного ковра из наплавляемых материалов в два слоя с устройством примыкания к вентиляционной трубе в кол-ве 1 шт., общей площадью – 75 м2;

- Уборка и вывоз мусора после проведения работ.

Этап 2 (кровля Административно-бытового комплекса):

- Демонтаж с последующим монтажом парапетного фартука шириной 400 мм., общая длина 70 пог/м;

- Устройство рулонного ковра на парапет из наплавляемых материалов в два слоя, высотой до 600 мм., длина 70 пог/м *;

- Монтаж прижимной рейки для фиксации края кровельного ковра – 70 пог/м;

- Уборка и вывоз мусора после проведения работ.

* Конкретные объемы работ уточняются на объекте совместно с Заказчиком.


	2.2
	Этапы
	Разделение работ на 2 этапа.

	2.3
	Разработка проекта производства работ
	При необходимости

	2.4
	Получение технических условий (разрешений) от сторонних организаций
	Не требуется

	2.5
	Техническая отчетность 
	Подрядчик обязан: 

предоставить исполнительную документацию о выполненных работах, в том числе исполнительные схемы выполненных работ, акты освидетельствования скрытых работ, сертификаты на применяемые материалы, а также иные документы по требованию Заказчика

	2.6
	Характеристика работ и материалов
	По согласованию с Заказчиком.

	2.7
	Требования к поставке материалов и оборудования 
	Подрядчик полностью обеспечивает поставку Материалов и Оборудования, необходимых для производства Работ.

Материалы, поставляемые Подрядчиком, должны отвечать требованиям соответствующих ГОСТов, ТУ, что должно быть подтверждено сертификатами соответствия

	2.8
	Требования к организации строительных работ   
	Работы должны быть выполнены в соответствии с Техническим заданием, Ведомостями объемов работ, в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил:

СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12- 01-2004.

СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87

ГОСТ Р 51693—2000
 Грунтовки антикоррозийные

	2.9
	Требования по охране окружающей среды, охране труда и техники безопасности.


	 Работы должны быть организованы в соответствии с:

Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 

 Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

СП 49.13330.2010. СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»

СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство"

Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н

«Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»

 СанПиН 2.2.3.1384-03 “Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ” 

	2.10
	Места для производства работ и места складирования 
	Подрядчик несет ответственность за обеспечение необходимых мест для ведения работ и зон хранения оборудования и материалов. 

	2.11
	Очистка строительной площадки
	В ходе производства работ подрядчик обязан не допускать хранения на строительной площадке неиспользуемого оборудования и материалов, и складирования отходов, препятствующих производству работ. Подрядчик обязан немедленно убрать/ удалить со строительной площадки все остатки материалов, мусор или временные здания и сооружения, которые больше не требуются для производства работ. 

	2.12
	Координация работ
	Подрядчик обязан координировать производство работ с Заказчиком. 

	3
	Требования к Исполнителю

	3.1
	Наличие необходимых допусков и разрешений 
	В соответствии с Законодательством РФ

	3.2
	Характеристика подрядной организации 
	Персонал Подрядчика, должен быть аттестован в соответствие с требованиями Правил и инструкций по технике безопасности, указанных в Приложении 3 «Требования по охране окружающей среды, охране труда и техники безопасности». Ответственность за соблюдением правил пожарной безопасности, охрана труда на объекте возлагается на Подрядчика, который своим приказом должен назначить лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. 

При выполнении Работ Подрядчик должен соблюдать: правила привлечения и использования иностранных работников, установленные законодательством Российской Федерации; правила действующего внутреннего распорядка. 

	4
	Гарантийные обязательства

	4.1
	Гарантийный срок
	Срок гарантии на результат выполненных работ и применённые материалы устанавливается – не менее 24 (Двадцати четырех) месяцев с даты приемки выполненных работ.

	5
	Контактные лица
	Смирнов Алексей Вячеславович тел. 8-922-611-42-85

Рябов Антон Сергеевич тел. 8-902-877-90-59


