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Объявление 
о проведении открытого запроса предложений.

Согласно Плану закупок, на 2026 год, общество с ограниченной ответственностью «Завод транспортного оборудования» объявляет открытый запрос предложений на выполнение работ по ремонту помещения конференц-зала в здании механосборочного цеха, кадастровый номер 66:53:0000000:1973, по адресу: Свердловская обл., г. Кушва, ул. 8 Марта, д. 2, корп. 11.

Коммерческие предложения с содержанием стоимости работ, срока выполнения работ, срока гарантии, условий оплаты направлять на официальном бланке предприятия на электронную почту zakupki@tef.ru.
Вопросы, возникающие в ходе изучения технического задания, оформлять в письменном виде на официальном бланке предприятия и направлять на электронную почту zakupki@tef.ru.
Срок окончания приёма предложений – 17.03.2026 г. 15 ч. 00 мин.
Приложение: 
- Техническое задание.
Приложение № 1 к закупочной документации – Техническое задание

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение работ по ремонту помещения конференц-зала в здании механосборочного цеха, кадастровый номер 66:53:0000000:1973, по адресу: Свердловская обл.,

 г. Кушва, ул. 8 Марта, д. 2, корп. 11.

	п/п
	Общие данные

	1
	Основание для разработки
	Ремонтная программа 2026 г. (ПЗ по РП п.3.4)  Р.3.26.004)

	1.1
	Наименование организации-Заказчика
	ООО «Завод транспортного оборудования»

	1.2
	Местонахождение организации-Заказчика
	Российская Федерация, 624300, Свердловская обл., 

г. Кушва, ул. 8-е Марта, д.2.

	1.3
	Наименование объекта
	ООО «Завод транспортного оборудования»

	  1.4
	Местонахождение объекта 
	Российская Федерация, 624301, Свердловская обл., 

г. Кушва, ул. 8-е Марта, д.2. корп. 11

	1.5
	Вид выполняемых работ
	Выполнение работ по ремонту помещения конференц-зала цеха №2 (МСЦ) 

	1.6
	Сроки производства работ
	Дата начала работ – с момента заключения договора.

Срок выполнения работ – 40 рабочих дней.

	1.7
	Форма, сроки и порядок оплаты работ:
	Форма оплаты: безналичный расчет по факту выполненных работ. 

Оплата выполненных Подрядчиком работ производится в соответствии с предъявленным Подрядчиком счетом, счетом-фактурой и актом по форме КС-2 и справкой по форме КС-3, подписанным Заказчиком и Подрядчиком.

	2
	Требования к работам 

	2.1
	Объем работ 
	 Конференц-зал:

Стены: 
- Разборка МДФ панелей, общей площадью - 81м2.

- Демонтаж деревянного каркаса, общей площадью - 81м2.

- Монтаж панелей из СМЛ с полимерным покрытием (крепление панелей скрытое) по металлическому каркасу с его устройством, размер панели 12х1200х600мм, для внутренних отделочных работ, общей площадью – 88,5м2 *.

 - Монтаж доборов из сэндвич-панелей с внутренней стороны дверного проёма, глубиной до 100 мм. общей длиной – 5,5 п/м.

 - Утепление металлоконструкций из швеллера (стойка фахверка) между оконными блоками экструдированным пенополистиролом толщиной 90 мм. Размеры: ширина 200 мм., высота 1100 мм, 

3 места общей длиной 3,3 п/м. 

- Облицовка швеллера сэндвич-панелью размером: ширина 200 мм., высота 1100мм., глубина 90мм. с внутренней лицевой стороны, общей длиной: 3,3 п/м,  с установкой уголков из ПВХ на клее - 6,6 м. 

- Устройство короба с каркасом из металлического профиля для закрытия труб отопления, с проёмами (под радиаторные ПВХ экраны, размером: 600*1200мм в кол-ве 3 шт; 600*1800мм в кол-ве 1 шт.), общей площадью: 5,0 м2.

- Облицовка каркаса панелями из СМЛ с полимерным покрытием, площадью 2,0 м2 (за вычетом экранов ПВХ).

 - Устройство радиаторных ПВХ экранов 600*1200 мм., в кол-ве 3 шт., 600*1800мм в кол-ве 1 шт.  

  - Монтаж ПВХ подоконника, шириной 450 мм., на металлический каркас из профиля, общей длиной: 8 п/м.

Пол:

- Разборка старых деревянных кресел в кол-ве 45 шт.

- Демонтаж ПВХ плинтуса, общей длиной – 33 п/м.

- Демонтаж напольного покрытия из линолеума, общей площадью – 88,5 м2.

- Устройство подиума с деревянным каркасом – 29 м2 *

- Выравнивание основания пола (материал согласовать с Заказчиком), средняя толщина до 40 мм* – 59,5 м2.

- Укладка напольного покрытия (материал - ламинат класс прочности 33, с сертификатом КМ2, толщина подложки не более 3 мм, с имитацией дерева(дуб), общей площадью – 84.5м2 * 

- Устройство плинтуса, под цвет панелей*, 80 мм., общей длиной – 37 п/м.

Потолок:

- Разборка плитки из пенопласта – 88,5 м2.

- Демонтаж светодиодных светильников в кол-ве 8 шт.,

- Устройство навесного потолка «Армстронг» с установкой и подключением светодиодных панелей в кол-ве 12 шт., общей площадью – 88,5 м2.

1. Электрика:

2.  - Прокладка кабеля ВВГнг 3*1.5 (освещение), общей длиной – 150 п/м, ВВГнг 3*2.5 (розетки), общей длиной – 200 п/м.

3.  - Замена двойных выключателей (с приобретением), в кол-ве 4 шт. с установкой и подключением.

4.  - Замена одинарных розеток (с приобретением) на двойные розетки в кол-ве 5 шт. с установкой и подключением.

5.  - Устройство дополнительных одинарных розеток под кондиционеры в кол-ве 2 шт.

6.  - Замена вентиляционных решеток 150*150 мм., в кол-ве 4 шт. (с приобретением)

 - Уборка и вывоз мусора после проведения всех работ.

* Конкретные «RAL» и объёмы работ уточняются на объекте совместно с Заказчиком.

	2.2
	Этапы
	Разделение на этапы не предусмотрено.

	2.3
	Разработка проекта производства работ
	Не требуется

	2.4
	Получение технических условий (разрешений) от сторонних организаций
	Не требуется

	2.5
	Техническая отчетность 
	Подрядчик обязан: 

предоставить исполнительную документацию о выполненных работах, 

в том числе исполнительные схемы выполненных работ, акты освидетельствования скрытых работ, сертификаты на применяемые материалы, а также иные документы по требованию Заказчика

	2.6
	Характеристика работ и материалов
	 По согласованию с Заказчиком.

	2.7
	Требования к поставке материалов и оборудования 
	Подрядчик полностью обеспечивает поставку Материалов и Оборудования, необходимых для производства Работ.

 Материалы, поставляемые Подрядчиком, должны отвечать требованиям соответствующих ГОСТов, ТУ, что должно быть подтверждено сертификатами соответствия

	2.8
	Требования к организации строительных работ   
	Работы должны быть выполнены в соответствии с Техническим заданием, Ведомостями объемов работ, в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил:

СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12- 01-2004.

СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87


	2.9
	Требования по охране окружающей среды, охране труда и техники безопасности.


	 Работы должны быть организованы в соответствии с:

Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 

 Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

СП 49.13330.2010. СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство";

Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н

«Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;

 СанПиН 2.2.3.1384-03 “Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ” 

	2.10
	Места для производства работ и места складирования 
	Подрядчик несет ответственность за обеспечение необходимых мест для ведения работ и зон хранения оборудования и материалов. 

	2.11
	Очистка строительной площадки
	В ходе производства работ подрядчик обязан не допускать хранения на строительной площадке неиспользуемого оборудования и материалов, и складирования отходов, препятствующих производству работ. Подрядчик обязан немедленно убрать/ удалить со строительной площадки все остатки материалов, мусор или временные здания и сооружения, которые больше не требуются для производства работ. 

	2.12
	Координация работ
	Подрядчик обязан координировать производство работ с Заказчиком. 

	3
	Требования к Исполнителю

	3.1
	Наличие необходимых допусков и разрешений 
	В соответствии с Законодательством РФ

	3.2
	Характеристика подрядной организации 
	Персонал Подрядчика, должен быть аттестован в соответствие с требованиями Правил и инструкций по технике безопасности. Ответственность за соблюдением правил пожарной безопасности, охрана труда на объекте возлагается на Подрядчика, который своим приказом должен назначить лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. 

При выполнении Работ Подрядчик должен соблюдать: правила привлечения и использования иностранных работников, установленные законодательством Российской Федерации; правила действующего внутреннего распорядка. 

	4
	Гарантийные обязательства

	4.1
	Гарантийный срок
	Срок гарантии на результат выполненных работ и применённые материалы устанавливается – не менее 24 (Двадцати четырех) месяцев с даты приемки выполненных Работ.

	5
	Контактные лица
	По коммерческим вопросам:

Кожинов Максим Николаевич тел. +7 (34344) 2-21-72 доб. 7688
По техническим вопросам:

Моисеев Сергей Юрьевич тел. +7 922 102-99-51

Смирнов Алексей Вячеславович тел. +7 922 611-42-85



