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Объявление 
о проведении открытого запроса предложений.

Согласно Плану закупок, на 2026 год, общество с ограниченной ответственностью «Завод транспортного оборудования» объявляет открытый запрос предложений на выполнение работ по устройству фасада здания компрессорной, кадастровый номер 66:53:0306010:306, по адресу: Свердловская область, г. Кушва, ул. 8 Марта, д.2, корпус 9.
Коммерческие предложения с содержанием стоимости работ, срока выполнения работ, срока гарантии, условий оплаты направлять на официальном бланке предприятия на электронную почту zakupki@tef.ru.
Вопросы, возникающие в ходе изучения технического задания, оформлять в письменном виде на официальном бланке предприятия и направлять на электронную почту zakupki@tef.ru.
Срок окончания приёма предложений – 31.03.2026 г. 14 ч. 00 мин.
Приложение: 
- Техническое задание.
Приложение № 1 к закупочной документации – Техническое задание

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на устройство фасада здания компрессорной, кадастровый номер 66:53:0306010:306, по адресу: Свердловская область, г. Кушва, ул. 8 Марта, д.2, корпус 9

	п/п
	Общие данные

	1
	Основание для разработки
	Ремонтная программа 2026 г. (Раздел 3, п.3.1;  Р.3.26.001) 

	1.1
	Наименование организации-Заказчика
	ООО «Завод транспортного оборудования»

	1.2
	Местонахождение организации-Заказчика
	Российская Федерация, 624300, Свердловская обл., 

г. Кушва, ул. 8-е Марта, д.2.

	1.3
	Наименование объекта
	ООО «Завод транспортного оборудования»

	1.4
	Местонахождение объекта 
	Российская Федерация, 624300, Свердловская обл., 

г. Кушва, ул. 8-е Марта, д.2. корп. 4

	1.5
	Вид выполняемых работ
	Здание компрессорной каркасно-панельное, размеры 12,6 (В) х 24,6 (L). Высота торцевых сторон здания 8,45 м (Н), высота боковых сторон 6,84 м (Н):

-Восстановление разрушенной части поверхности бетонных стеновых панелей;

-Облицовка поверхности наружных стен здания компрессорной профнастилом (материал - профнастил оцинкованный с полимерным покрытием: С10-1100-0,5) по металлическому каркасу (с его устройством);

-Облицовка оконных и дверных откосов откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием.

-Замена входного дверного блока на металлический.

- Демонтаж козырька над входом в здание, устройство нового  в виде пристроенного к стене навеса на столбах-опорах, с  выносом от стены не меньше 70 см, а ширина на 60 см больше дверного проема.
Пристрой (из оцинкованного профнастила по каркасу) 7,3(В)х7,9(L) 2,95 (Н): 

-Облицовка поверхности наружных стен пристроя профнастилом (материал - профнастил оцинкованный с полимерным покрытием: С10-1100-0,5) по существующему ограждению.



	1.6
	Сроки производства работ
	Дата начала работ – с момента заключения договора.

Срок выполнения работ – 40 календарных дней.

	1.7
	Форма, сроки и порядок оплаты работ:
	 Форма оплаты: безналичный расчет по факту выполненных работ.

 Оплата выполненных Подрядчиком работ производится в соответствии с предъявленным Подрядчиком счетом, счетом-

фактурой и актом по форме КС-2 и справкой по форме КС-3, подписанным Заказчиком и Подрядчиком.

	2
	Требования к работам 

	2.1
	Объем работ 
	Демонтажные работы:

1. Демонтаж конструкции козырька над входом в здание *.

2. Демонтаж входного дверного блока с двумя дверными полотнами (металлический и деревянный с обивкой оцинкованной сталью) -1 шт

3. Демонтаж металлических решёток  с оконных проёмов - общая площадь – 26,9 м2 *

Общестроительные работы:

Здание компрессорной 

1.Восстановление разрушенной части поверхности бетонных стеновых панелей толщиной от 10 до 40 мм – общая площадь 21 м2;

2.Облицовка поверхности наружных стен здания компрессорной профнастилом по металлическому каркасу (с его устройством) (Установка и крепление кронштейна выравнивающего к конструкциям здания; установка П-образных направляющих профилей в кронштейны с креплением;  установка угловых элементов; установка листов профнастила с креплением самонарезающими винтами) 

-  площадь облицовки стен - 428 м2; 

-  площадь облицовки карнизной панели – 30 м2;

3.Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием - 50 пог. м откосов, 26 пог. м водоотлива;

4. Установка стального дверного блока наружного, размер проёма 

 2,2 (H) х1,0 (B) * - 1 шт.

5. Устройство козырька над входом в здание, односкатный навес на столбах-опорах (материал каркаса металлический, покрытие из профнастила), размеры 0,7 м (L) х 1,6 м(B). 
6.Облицовка: дверных проемов (двери, ворота) в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием- 16 пог. м откосов. 

7.Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных деревянных окон: за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски 10 до 35% - общая площадь по наружному обводу коробок 97,5 м2 (22,7 (L) х4,2(H) сплошное остекление, 1,31 (L) х1,17(H) 2 шт.

8. Окраска металлических решёток лакокрасочными материалами в 2 слоя.
9.Окраска наружной лестницы вертикального исполнения (размеры 0,7х7,5 м) лакокрасочными материалами в 2 слоя.

 10. Монтаж металлических решёток *.

Пристрой

1.Облицовка поверхности наружных стен пристроя профнастилом (материал - профнастил оцинкованный с полимерным покрытием: С10-1100-0,5) – общая площадь облицовки - 68 м2;

2.Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м (при необходимости);

3.Уборка и вывоз строительного мусора в процессе и после выполнения работ.

* Конкретные «RAL» и объёмы работ уточняются на объекте совместно с Заказчиком.

	2.2
	Этапы
	Разделение на этапы не предусмотрено.

	2.3
	Разработка проекта производства работ
	Не требуется

	2.4
	Получение технических условий (разрешений) от сторонних организаций
	Не требуется

	2.5
	Техническая отчетность 
	Подрядчик обязан: 

предоставить исполнительную документацию о выполненных работах, в том числе исполнительные схемы выполненных работ, акты освидетельствования скрытых работ, сертификаты на применяемые материалы, а также иные документы по требованию Заказчика

	2.6
	Характеристика работ и материалов
	 По согласованию с Заказчиком.

	2.7
	Требования к поставке материалов  и оборудования 
	Подрядчик полностью обеспечивает поставку Материалов и Оборудования, необходимых для производства Работ.

Материалы, поставляемые Подрядчиком, должны отвечать требованиям соответствующих ГОСТов, ТУ, что должно быть подтверждено сертификатами соответствия.



	2.8
	Требования к организации строительных работ   
	Работы должны быть выполнены в соответствии с Техническим заданием, Ведомостями объемов работ, в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил:

СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004;

СП 71.13330.2017 Свод правил "Изоляционные и отделочные покрытия" Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87.; 

СП 72.13330.2016 "СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии";

СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»,    Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87

	2.9
	Требования по охране окружающей среды, охране труда и техники безопасности.


	Работы должны быть организованы в соответствии с:

Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 

 Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

СП 49.13330.2010. СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство";

Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;

СанПиН 2.2.3.1384-03 “Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ” 

	2.10
	Места для производства работ и места складирования 
	Подрядчик несет ответственность за обеспечение необходимых мест для ведения работ и зон хранения оборудования и материалов. 

	2.11
	Очистка строительной площадки
	В ходе производства работ подрядчик обязан не допускать хранения на строительной площадке неиспользуемого оборудования и материалов, и складирования отходов, препятствующих производству работ. Подрядчик обязан немедленно убрать/ удалить со строительной площадки все остатки материалов, мусор или временные здания и сооружения, которые больше не требуются для производства работ. 

	2.12
	Координация работ
	Подрядчик обязан координировать производство работ с Заказчиком. 

	3
	Требования к Исполнителю

	3.1
	Наличие необходимых допусков и разрешений 
	 В соответствии с Законодательством РФ

	3.2
	Характеристика подрядной организации 
	Персонал Подрядчика, должен быть аттестован в соответствие с требованиями   Правил и инструкций по технике безопасности. Ответственность за   соблюдением правил пожарной безопасности, охрана труда на объекте возлагается на Подрядчика, который своим приказом должен назначить лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил.
При выполнении Работ Подрядчик должен соблюдать: правила привлечения и использования иностранных работников, установленные законодательством Российской Федерации; правила действующего внутреннего распорядка.

	4
	Гарантийные обязательства

	4.1
	Гарантийный срок
	Срок гарантии на результат выполненных работ и применённые материалы устанавливается – не менее 24 (Двадцати четырех) месяцев с даты приемки выполненных работ.



	5
	Контактные лица
	По коммерческим вопросам:

Кожинов Максим Николаевич тел. +7 (34344) 2-21-72 доб.7688 
По техническим вопросам:

Моисеев Сергей Юрьевич тел. +7 922 102-99-51

Смирнов Алексей Вячеславович тел. +7 922 611-42-85



