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Объявление 
о проведении открытого запроса предложений.

Согласно Плану закупок, на 2026 год, общество с ограниченной ответственностью «Завод транспортного оборудования» объявляет открытый запрос предложений на выполнение работ по ремонту подъемных сооружений, отработавших нормативный срок службы, крана мостового электрического, зав. № 16442.
Коммерческие предложения с содержанием стоимости работ, срока выполнения работ, срока гарантии, условий оплаты направлять на официальном бланке предприятия на электронную почту zakupki@tef.ru.
Вопросы, возникающие в ходе изучения технического задания, оформлять в письменном виде на официальном бланке предприятия и направлять на электронную почту zakupki@tef.ru.
Срок окончания приёма предложений – 30.07.2026 г. 13 ч. 00 мин.
Приложение: 
- Техническое задание.
Приложение № 1 к закупочной документации – Техническое задание

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту подъемных сооружений, отработавших нормативный срок службы, крана мостового электрического, зав. № 16442, рег. № 50774 в здании цеха стрелочных переводов, кадастровый номер 66:53:0306010:295, по адресу: Свердловская обл., г. Кушва, ул.8 Марта, д.2, корп.4.
	п/п
	Общие данные

	1.
	Основание для разработки
	Ведомость дефектов от 15 июня 2026г. экспертизы промышленной безопасности (ПЗ РП 2026 лот 13)

	1.1
	Наименование организации-Заказчика
	ООО «Завод транспортного оборудования»

	1.2
	Местонахождение организации-Заказчика
	Российская Федерация, 624301, Свердловская обл., 

г. Кушва, ул. 8-е Марта, д.2.

	1.3
	Наименование объекта
	ООО «Завод транспортного оборудования»

	1.4
	Местонахождение объекта
	Российская Федерация, 624301, Свердловская обл., г. Кушва, ул. 8-е Марта, д.2, корп. 4.

	1.5
	Вид выполняемых работ
	1. Замена рельсового пути грузовой тележки крана мостового, рег.  №50774, зав. № 16442 грузоподъемностью 5т.
Работы выполняются на территории предприятия.

	1.6
	Сроки производства работ
	Планируемая дата начала работ – август 2026 г.

Срок выполнения работ – август 2026 г.

Сроки уточняются при заключении Договора.

	1.7
	Форма, сроки и порядок оплаты работ:
	Форма оплаты: безналичный расчет по факту выполненных работ. 

Оплата выполненных Подрядчиком работ производится в соответствии с предъявленным Подрядчиком счетом, счетом-фактурой и актом выполненных работ (УПД), подписанным Заказчиком и Подрядчиком.

	2
	Требования к работам 

	2.1
	Объем работ 
	Исходные данные:

1. Длина пролета – 22500 мм.

2. Тип рельса Р-18. ГОСТ 6368-82
3. Крепление рельса к балке - нераздельно - неразъемное, жесткое, планка (петушки) 214 шт. Допускается установка прокладки (упорной подкладки) между подошвой рельса и поясом главной балки-96шт. Размер 200х50х(6наибольший).

Описание работ:

   1. Приобрести и доставить до места выполнения работ все необходимые расходные материалы, изделия и комплектующие для выполнения данных работ;

2.Произвести замену крепления рельса к балке;

3. Произвести замену рельсов, в количестве 44 метра;

4. Демонтированные рельсы должны быть разрезаны на куски по 3 м, уложены в одном месте и обвязаны проволокой;

5. Образовавшийся после работы мусор вывести с территории завода.

	2.2
	Этапы
	Разделение на этапы не предусмотрено

	2.3
	Разработка проекта производства работ
	Требуется

	2.4
	Получение технических условий (разрешений) от сторонних организаций
	Не требуется

	2.5
	Техническая отчетность 
	Требуется

	2.6
	Характеристика работ и материалов
	Представить заказчику сертификаты на применяемые материалы, технологии сварки, сварочные материалы, типы сварочных швов, копии документов сварщиков. 

	2.7
	Требования к поставке материалов и оборудования 
	Подрядчик обеспечивает поставку необходимого такелажного оборудования и спецтехники для производства работ. 

	2.8
	Требования по охране окружающей среды, охране труда и техники безопасности.


	 Работы должны быть организованы в соответствии с:

Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 

 Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 N 461 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ»;

Федеральный закон от 21.07.97 N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н

«Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».

	2.9
	Места для производства работ и места складирования 
	Подрядчик несет ответственность за обеспечение необходимых мест для ведения работ и зон хранения оборудования и материалов.
Демонтажные работы осуществляются в помещении эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. 

	2.10
	Очистка строительной площадки
	В ходе производства работ подрядчик обязан не допускать хранения на промышленной площадке неиспользуемого оборудования и материалов, и складирования отходов, препятствующих производству работ. Подрядчик обязан немедленно убрать/ удалить с площадки все остатки материалов, мусор или временные здания и сооружения, которые больше не требуются для производства работ. 

	2.11
	Координация работ
	Подрядчик обязан координировать производство работ с Заказчиком. 

	3
	Требования к Исполнителю

	3.1
	Наличие необходимых допусков и разрешений 
	В соответствии с Законодательством РФ 

	3.2
	Характеристика подрядной организации 
	Персонал Подрядчика, должен быть аттестован в соответствие с требованиями Федерального закона №116-ФЗ                  «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения».
Ответственность за соблюдением правил пожарной безопасности, охрана труда на объекте возлагается на Подрядчика, который своим приказом должен назначить лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. 

При выполнении Работ Подрядчик должен соблюдать: правила привлечения и использования иностранных работников, установленные законодательством Российской Федерации; правила действующего внутреннего распорядка. 



	4
	Гарантийные обязательства

	4.1
	Гарантийный срок
	12 месяцев на выполненные работы

	5
	Контактные лица
	По техническим вопросам: 

Васев Александр Иванович тел. 8-950-193-05-74


